Уточнение границ участка - официальное внесение или изменение уже внесённых границ земельного участка в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости), простыми словами официальное закрепление границ.
Как происходит работа:
- первичная консультация и решение о времени выезда
- выезд на участок, на данном этапе выполняется съемка ситуации на участке и более подробная консультация в зависимости от ситуации на участке
- после обработки измерений эти данные передаются кадастровому инженеру, который подготовит для вас акт согласования границ и при необходимости подаст объявление в газету о проведении согласования границ
- как только мы получаем от вас подписанный акт и ряд сопутствующих документов, инженер подготовит межевой план земельного участка и сам его подаст, при договоренности

Вынос точек - закрепление на местности гран земельного участка
Как происходит работа:
- первичная консультация и решение о времени выезда
- выезд в ходе которого геодезист колышками покажет точки границ земельного участка

Технический план 
Внесений сведений о доме или другом объекте капитального строительства в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости), простыми словами узаконивание постройки
Как происходит работа;
- первичная консультация и решение о времени выезда
- выезд на объект, в ходе которого снимаются его границы и производятся внутренние обмеры
- после обработки данные с выезда передаются кадастровому инженеру, который подготовит для вас декларацию об объекте недвижимости
- как только мы получаем от вас подписанную декларацию и ряд сопутствующих документов инженер готовит технический план и при договоренности сам подаёт его в Росреестр
Данная услуга может оказываться с сопутствующей услугой "подготовка уведомления об окончание и (или) завершения строительства"

Объединение - объединение нескольких земельных участков в один
Раздел - раздел участка на несколько
Перераспределение - изменение границ и площади нескольких участков между собой
Как происходит работа:
- первичная консультация и решение о времени выезда
- выезд на участок, в ходе которого проверяется корректность уже установленных границ и слушаются ваши пожелания по дальнейшей работе
- данные съёмки передаются кадастровому инженеру, который готовит вам предварительную схему и при необходимости согласие или соглашение собственников участка
- после получения необходимых документов готовится межевой план и при договоренности инженер сам подаст его в Росреестр

Образование земельного участка – образование земельного участка из земель или земельных участков государственной или муниципальной собственности.
Как происходит работа:
- консультация и решение о необходимости выезда
- выезд при необходимости
- предоставление заказчику схемы расположения земельного участка
-  после получения распоряжение органа, ответственного за распоряжение землей соответствующего вида собственности, кадастровый инженер готовит межевой план, который в зависимости от ситуации или инженеру или заказчику необходимо направить в соответствующий орган

Выдел – образование земельных участков из коллективно долевой собственности бывших сельскохозяйственных предприятий (колхозов, совхозов и т.п.)

Перераспределение земельных участков по схеме – образование земельного участка из вашего участка и из земель или земельных участков государственной или муниципальной собственности, простыми словами увеличение вашего земельного участка за плату.
Как происходит работа:
- консультация и решение о необходимости выезда
- выезд при необходимости
- предоставление заказчику схемы расположения земельного участка
-  после получения распоряжение органа, ответственного за распоряжение землей соответствующего вида собственности, кадастровый инженер готовит межевой план, который в зависимости от ситуации или инженеру или заказчику необходимо направить в соответствующий орган

Акт обследование – документальное подтверждение того, что объект капитального строительства потерял признаки объекта недвижимости, например разрушение здания, пожар и т.п.
Как происходит работа:
- консультация и решение о необходимости выезда
- выезд при необходимости
- подготовка кадастровым инженером акта обследования и при договоренности отправка его в Росреестр

Подготовка уведомления о начале/завершении строительства – чаще предоставляется как сопутствующая техническому плану услуга, но может оказываться и отдельно

Топография – предоставление топографического плана с нанесенными объектами и высотами, при необходимости с согласованием подземных коммуникаций, например для газа.

Экспликация – поэтажный план здания или план помещения (квартиры) с ведомостью помещений и их площадей.

Заключение кадастрового инженера – документ необходимый в случае споров или неоднозначных ситуаций в том числе в суде

